**Vitesse limite dans un tronçon individuel**

Version logicielle : Calculette plomberie version 1.0

Commentaire :

Dans l’onglet « Débits pression » du formulaire de configuration du logiciel, il est proposé une valeur pour la vitesse limite de dimensionnement pour un tronçon individuel d’alimentation d’appareil sanitaire (voir figure ci-dessous) :



L’onglet affiche la valeur de la vitesse limite retenue dans le cas où la somme des coefficients de simultanéité sur un tronçon individuel dépasserait la valeur de 15 (voir chapitre 2.12 du DTU 60.11). Dans ce cas, il est appliqué la formule du coefficient de simultanéité pour les tronçons collectifs. Cela nécessite la détermination d’une vitesse limite pour le calcul du diamètre interne de la tuyauterie d’alimentation.

Dernière mise à jour : 2 juin 2014

Bibliographie :

* DTU 60.11 – Octobre 1988