
**Débit probable pour Eau Chaude Sanitaire**


Version logicielle : Calculette plomberie version 1.0


Commentaire :

Le débit probable est calculé suivant les conditions du DTU 60.11 d’octobre 1988.



Si le calcul conduit à un coefficient Y>15, le calcul est conduit suivant les dispositions « Parties collectives » - Chapitre 2.2 du DTU.





Dernière mise à jour : 30 mai 2014

Bibliographie :

* DTU 60.11 – Octobre 1988