**Evacuation d’appareils groupés**

Version logicielle : Calculette plomberie version 1.0


Commentaire :

Les diamètres minimaux des évacuations sont donnés ci-dessous.

La pente recommandée est de 1cm/m.

Les diamètres indiqués sont prévus pour des pentes de canalisations comprises entre 1cm/m et 3cm/m.

Tableaux figurant dans le DTU 60.11 d’octobre 1988.



Une douche peut être assimilée à une baignoire.

Hormis ces possibilités de regroupement, tous les autres appareils doivent être évacués indépendamment les uns des autres.

Dernière mise à jour : 4 mai 2013

Bibliographie :

* DTU 60.11 – Octobre 1988