**Température moyenne de distribution d’eau chaude sanitaire**

Version logicielle : Calculette plomberie version 1.0

Commentaire :

Dans l’onglet « Boucle ECS » du formulaire de configuration du logiciel, il est proposé une valeur pour la température moyenne de l’eau chaude sanitaire (voir figure ci-dessous) :



La température moyenne d’eau chaude sanitaire permet le calcul des déperditions calorifiques des tuyauteries de distribution d’eau chaude sanitaire et des retours de boucles. En général, il est pris une valeur de température de production moins 1 degré, pour avoir une valeur par défaut supérieure. Le logiciel vous donne la possibilité de modifier cette valeur.

Dernière mise à jour : 2 juin 2014

Bibliographie :

* Maitrise du risque de développement des legionelles dans les réseaux d’eau chaude sanitaire – Guide CSTB – 2013
* Guide ECS – Collection des guides de l’AICVF – Pyc Edition 1991