**Chutes d’eaux usées**

Version logicielle : Calculette plomberie version 1.0


Commentaire :

Les diamètres minimaux intérieurs des tuyaux de chutes sont donnés dans le tableau ci-dessous. Ils sont fonction du type et du nombre d’appareil.

Les chutes EV doivent être séparées des autres chutes.

Ces diamètres sont constants sur toute la hauteur de la colonne.

Tableau figurant dans le DTU 60.11 d’octobre 1988.



Dernière mise à jour : 4 mai 2013

Bibliographie :

* DTU 60.11 – Octobre 1988