**Evacuation individuelle d’appareils**

Version logicielle : Calculette plomberie version 1.0

Commentaire :


Les diamètres minimaux des évacuations sont donnés ci-dessous.


La pente recommandée est de 1cm/m.

Les diamètres indiqués sont prévus pour des pentes de canalisations comprises entre 1cm/m et 3cm/m.

Dans le cas ou l’appareil ne figure pas dans les tableaux ci-dessous et que le fabricant ne fournit aucune indication, établir le dimensionnement par analogie.

Tableaux figurant dans le DTU 60.11 d’octobre 1988.





Dernière mise à jour : 4 mai 2013

Bibliographie :

* DTU 60.11 – Octobre 1988