Ferraillage du pieu

Version logicielle : Capacité Pieu EC2 version 1.0

Commentaire :

La NF P 94-262 admet une valeur de αcc de :

* 1 si le pieu est armé sur toute sa hauteur
* 0,8 dans le cas contraire

Ce coefficient permet de majorer ou minorer la valeur de la résistance de calcul du béton à la compression simple suivant l’équation ci-dessous :



Dernière mise à jour : 4 juin 2025

Bibliographie :

* NF EN 1997-1 juin 2005 et son Annexe Nationale Française de septembre 2006
* NF P94.262 juillet 2013 avec son amendement A1