
Contrôle renforcé de la qualité

Version logicielle : Capacité Pieu EC2 version 1.0

Commentaire :

Le coefficient k3 peut être pris égal à 1,2 si l’exécution des pieux est soumise à un contrôle renforcé de la qualité et de la continuité du fût suivant le tableau ci-dessous :



Sinon le coefficient k3 est pris égal à 1.

Dernière mise à jour : 4 juin 2025

Bibliographie :

* NF EN 1997-1 juin 2005 et son Annexe Nationale Française de septembre 2006
* NF P94.262 juillet 2013 avec son amendement A1