
Correction du coefficient k1 suivant la stabilité des parois du forage

Version logicielle : Capacité Pieu EC2 version 1.0

Commentaire :

La norme NF P94-262 indique en son §6.4.1(5) :





Dernière mise à jour : 4 juin 2025

Bibliographie :

* NF EN 1997-1 juin 2005 et son Annexe Nationale Française de septembre 2006
* NF P94.262 juillet 2013 avec son amendement A1