La dimension maximale des granulats d’un béton, Dmax correspond à la dimension maximale du plus gros granulat considéré séparémént.

Elle se détermine par tamisage et sa valeur est telle que le pourcentage de refus sur le tamis de maille Dmm soit compris entre 1% et 15%

La valeur Dmax est borné supérieurement par la dimension des coffrages et leur encombrement par les armatures.

Pour permettre la mesure de la résistance à la compression sur éprouvette cylindrique, Dmax est borné supérieurement à 40mm.

Pour les bétons courants, Dmax est compris généralement entre 20 et 25mm et doit être inférieur à l’épaisseur d’enrobage des armatures (suivant classement de la fissuration).

# Article A.7.2.5 Extrait du BAEL 99

# Commentaire de l’article A.7.2.5 Extrait du BAEL 99

# Article A.7.2.6 Extrait du BAEL 99