Abattement de 30% pour les pieux de certains types vibrofoncés

Version logicielle : MecaSol version 1.0

Commentaire :

Pour les types de pieux BAO, HB et PP, il apparait la coche suivante :



Cet abattement s’applique uniquement à la résistance de frottement axial.

Dans le cas où le type de pieu est concerné par cet abattement, cette coche devient visible.

La note en rapport au tableau F.5.2.1 (Pressiomètre) ou G.5.2.1 (Pénétromètre) demande de faire un abattement de 30% sur les valeurs de qs (frottement axial unitaire) pour les pieux de type BAO, HB et PP mis en œuvre par vibrofonçage et non par battage.

Dernière mise à jour : 15 aout 2025

Bibliographie :

* NF EN 1997-1 juin 2005 et son Annexe Nationale Française de septembre 2006
* NF P94.262 juillet 2013 avec son amendement A1