Abattement de 50% pour les pieux de grande longueur de certains types

Version logicielle : MecaSol version 1.0

Commentaire :

S’applique uniquement à la résistance de frottement axial.

Essais pressiométriques - Extrait de l’article F.5.2(6) de la NF P94-262 :



Essais pénétrométriques - Extrait de l’article G.5.2(6) de la NF P94-262 :



Cela concerne les pieux de catégories 1, 2 et 5 soit Foré Simple (FS), Foré Boue (FB) et Foré Simple ou Boue avec rainurage ou Puits (FSR, FBR et PU).

Le logiciel laisse la possibilité au projeteur de la décocher et donc, de ne pas appliquer cette obligation, pour le cas, par exemple, ou il serait mis en œuvre un pieu bénéficiant d’un avis technique permettant d’outre passer cette obligation.

Dernière mise à jour : 15 aout 2025

Bibliographie :

* NF EN 1997-1 juin 2005 et son Annexe Nationale Française de septembre 2006
* NF P94.262 juillet 2013 avec son amendement A1