
**Modèle de crochets pour les armatures longitudinales**

Version logicielle : Semelle BA sur pieux EC2 version 2.0

Commentaire :

Le logiciel laisse le choix au projeteur du modèle de crochets pour les armatures longitudinales :



Avec les compléments suivants :

* Crochet par retour d’équerre – attention ce type d’ancrage nécessite la mise en place d’épingle. Ces épingles ne sont pas dimensionnées par cette version logicielle et n’apparaissent donc pas sur le plan de ferraillage de la poutre.
* Crochet par retour d’angle de 120° - voir figure ci-dessus.
* Crochet par retour d’angle de 135° - voir figure ci-dessus – avantage : le ferraillage prend moins de place en hauteur.
* Crochet par retour complet ou ancrage normal ou crochet CONSIDERE – Plus guère utilisé

 Cliquez sur l’option retenue pour faire afficher l’image correspondante.

Dernière mise à jour : 9 aout 2024

Bibliographie :

* EN 1992-1-1:2005