**Diamètre du mandrin**

Version logicielle : Semelle BA sur pieux EC2 version 2.0

Commentaire :

Le logiciel laisse le choix au projeteur de la dimension du mandrin :

* Soit suivant la dimension tabulée à l’onglet 1.
* Soit suivant la valeur minimale autorisée et vérifiée par la formule (8.1)
* Soit suivant la série de mandrin validée par la NF EN13670.

Voir le § 2.4.4.1 de la notice pour plus de précision.

Dernière mise à jour : 9 aout 2024

Bibliographie :

* EN 1992-1-1:2005
* Cours de M. Thonier