**Catégorie de terrain**

Version logicielle : Structure version 2.0

Commentaire :

Sont précisés ci-après les catégories de terrains fixés par la norme :




Figure 4.6(NA) Rugosité 0 (mer) et IV (ville)



Figure 4.7(NA) Rugosité II (rase campagne, aéroport)




Figure 4.8(NA) Rugosité II (rase campagne)



Figure 4.9(NA) Rugosité IIIa (campagne avec des haies, bocage…)



Figure 4.10(NA) Rugosité IIIb (bocage dense)



Figure 4.11(NA) Rugosité IIIb (zone industrielle)



Figure 4.12(NA) Rugosité IV (ville)



Figure 4.13(NA) Rugosité IV (ville)



Figure 4.14(NA) Rugosité IV (forêt)



Dernière mise à jour : 21 mars 2011

Bibliographie :

* EN 1991-1-4 Eurocode 1 : action du vent sur les structures - Annexe nationale de mars 2008