**Hauteur de l’acrotère**


Version logicielle : Structure version 2.0

Commentaire :

2012-03-31_172112.png

Vous devez indiquer dans le logiciel la hauteur supérieure de l’acrotère. Le schéma présenté ci-après montre comment compter la hauteur.

Dans le cas ou la structure ne comporte pas d’acrotère, indiquez 0 dans la valeur de champ.



Si la partie supérieure de l’acrotère se trouve à 6 m au dessus du sol, la hauteur de l’acrotère sera indiquée dans le champ de texte à renseigner du logiciel comme 6,00m.

La hauteur est toujours indiquée par rapport à l’environnement extérieur pour permettre le calcul des efforts du vent sur la structure.

L’environnement extérieur fait toujours office d’origine d’altimétrie.

Voir aussi fichier d’aide « Niveau d’assise ».

Dernière mise à jour : 9 juillet 2011

Bibliographie :

* EN 1993-1-1