
**Gradient de température**

Version logicielle : Dallage version 1.0

Commentaire :

Les indications concernant cet environnement se présente de manière suivante :



* Pas de gradient:

A cocher lorsque l’environnement ne présente pas de caractéristique particulière. Exemple : bâtiment d’habitation, centres commerciaux (en dehors des chambres froides), ateliers relais, etc. …

* Existence d’un gradient:

A cocher si dallage de chambre froide négative, etc. …

Les températures en sous-face et en surface du dallage doivent être renseignées. Ces valeurs doivent être indiquées dans les DPM.

Si le dallage est extérieur, le choix « Pas de gradient » devra être coché. Sinon, le logiciel enverra un avertissement d’incohérence de données.

Dernière mise à jour : 31 juillet 2014

Bibliographie :

* DTU 13.3 – Dallage partie 1 Mars 2005 et addendum 2007
* Guide ADETS – Chapitre 6 Dallage Edition 2007